### 定时器实现定时任务

1. STM32 定时器简述

我们使用的 STM32F103C8T6 含有 4 个 16 位定时器，分别是一个高级定时器 TIM1 和 3 个通用定时器 TIM2-4。

STM32 的定时器非常强大，功能也异常丰富，但是我们平时用到的无外乎三种：

1. 一个是定时器**溢出中断**用于执行定时任务，比如每隔固定时间采集一次传感器数据 ；

2. 第二个是输入捕获，捕获输入信号的周期，对输入信号进行计数；

3. 第三个就是通过输出比较产生PWM ，PWM 应用非常广泛，比如调节灯光亮度，调节电机转速 ，调节声音 等等。

1. 通用定时器结构

通用定时器是一个通过可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成。



1. 时钟源

这是任何一个定时计数器的基础部件，要计数就要有时钟。我们通常使用“内部时钟”(CK\_INT)



TIM2-4使用APB1时钟

TIM1使用APB2时钟

1. 计数器（计数寄存器）
 是16位计数器，计数值从0到65535。

计数方向可以“向上计数”，“向下计数”，“双向计数”。

向上计数：计数值从0增加到设置值，产生一个向上溢出中断。

向下计数：计数值从设置值减小到0，产生一个向下溢出中断。

双向计数：即从 0 增加到设置值后产生一个向上溢出中断，然后自动从设置值向下计数到 0,再产生一个向下溢出中断，以此往复。

 3. 重装载寄存器

我们设置计数器的计数值是保存在重装载寄存器中。每当计数器溢出后，重装载寄存器会自动将其内部的数据复制到计数器中。

1. 通用定时器溢出中断实现定时任务配置步骤：

1.配置定时器初始化结构，主要内容包括：计数方向，分频值，重装载值；

/\*\*

 \* 功能：初始化定时器

 \* 参数：TIMx：指定待设置的定时器，TIM1-TIM4

 \*/

void initTIMx(TIM\_TypeDef\* TIMx , u16 psc)

{

 TIM\_TimeBaseInitTypeDef TIM\_TimeBaseStructure;

 switch( (u32)TIMx )

 {

 case (u32)TIM1: RCC\_APB2PeriphClockCmd(RCC\_APB2Periph\_TIM1, ENABLE);break; //开启定时器1时钟

 case (u32)TIM2: RCC\_APB1PeriphClockCmd(RCC\_APB1Periph\_TIM2, ENABLE);break; //开启定时器2时钟

 case (u32)TIM3: RCC\_APB1PeriphClockCmd(RCC\_APB1Periph\_TIM3, ENABLE);break; //开启定时器3时钟

 case (u32)TIM4: RCC\_APB1PeriphClockCmd(RCC\_APB1Periph\_TIM4, ENABLE);break; //开启定时器4时钟

 /\*其他密度的单片机对case进行删减即可兼容，本程序针对中密度单片机\*/

 default : break;

 }

 TIM\_TimeBaseStructure.TIM\_CounterMode = TIM\_CounterMode\_Up; //向上计数模式

 TIM\_TimeBaseStructure.TIM\_ClockDivision = TIM\_CKD\_DIV1;

 TIM\_TimeBaseStructure.TIM\_Period =10-1;

//设置计数值

 TIM\_TimeBaseStructure.TIM\_Prescaler = psc - 1;

//设置预分频值7200，则每计数1次，时间为0.1ms

 TIM\_TimeBaseInit(TIMx, &TIM\_TimeBaseStructure); //生效更改

 TIM\_Cmd(TIMx, ENABLE); //开启计数器

TIM\_ITConfig(TIMx,TIM\_IT\_Update,ENABLE);

//使能定时器更新中断

}

2. 配置定时器中断函数

void TIM3\_IRQHandler(void)

{

 if(TIM\_GetITStatus(TIM3, TIM\_IT\_Update) == SET) //由于定时器中断源很多，因此要判断是哪个中断源触发的中断

 {

 TIM\_ClearITPendingBit(TIM3, TIM\_IT\_Update); //软件清除中断挂起位 toggleLED();

 }

}

3. 配置 NVIC，开启定时器中断，并为其分配抢占优先级和子优先级；

/\*\*

\*

\*功能: 设置中断抢占优先级

\*

\*/

void setNVIC(void)

{

 NVIC\_PriorityGroupConfig(NVIC\_PriorityGroup\_2); //设置中断优先级分组

 NVIC\_InitTypeDef NVIC\_InitStructure; //定义NVIC初始化结构体

 NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannel = TIM3\_IRQn; //设置中断号

 NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设置抢占优先级

 NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelSubPriority = 1; //设置子优先级

 NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelCmd = ENABLE; //开启中断

 NVIC\_Init(&NVIC\_InitStructure); //设置生效

}

/\*\*

 \* 功能：设置定时器周期，即设置重装载寄存器的值

 \* 参数：

 \* TIMx：指定待设置的定时器，TIM1-TIM4

 \* period：设置中断周期，即设置重装载寄存器的值 0-65535

 \* 返回值：None

 \*/

void setPeriod(TIM\_TypeDef\* TIMx,u16 period)

{

 TIM\_SetAutoreload(TIMx, period-1); //设置重装载值

}

//主函数,

int main(void)

{

 initLED();

 initTIMx(TIM3, 7200);//预分频7200(0.1ms),计数10

//psc\*f = 72 000 000Hz

//分频后的时钟频率f = 72 000 000Hz / psc = 72 000 000Hz /7200 = 10 000Hz

 setNVIC();

 setPeriod(TIM3,5000); //设置计数值为5000

// 定时器的频率f' = f /period = 10 000Hz /5000 = 2Hz

// 定时器的周期t' = 1 / f' =1/2Hz =0.5秒

}